Додаток 2
до Тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
код ДК 021: 2015:09130000-9 «Нафта і дистиляти»
(Бензин А – 95 Євро 5 Е10, Дизельне паливо Євро 5, Газ скраплений) 

Орієнтована вартість закупівлі 1 125 000,00 грн. без ПДВ 

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

	№
	Назва товару
	Код за ДК 021:2015
	Кількість товару
	Одиниця виміру

	1
	[bookmark: _GoBack]Бензин автомобільний А-95-Євро 5 Е10
	09132100-4 — не етильований бензин
	5 000
	літр

	2
	Дизельне паливо Євро 5 (літнє)
	09134200-9 — 
Дизельне паливо
	10 000
	літр

	3
	Гас скраплений
	09133000-0 - Нафтовий газ скраплений 
	5 000
	літр



ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:

Вимоги до бензину А-95 з рівнем екологічної безпеки Євро 5:
	№
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Значення норми

	1.
	Детонаційна стійкість:
	
	

	1.1
	- за дослідним методом
	одиниць
	не менше 95

	1.2
	- за моторним методом
	одиниць
	не менше 85

	2.
	Октанове число за моторним методом
	одиниць
	не менше 85

	3.
	Тиск насиченої пари:
	
	45-80

	4.
	Концентрація свинцю
	мг/дм3
	не більше 5

	5.
	Густина за температури 15 °C
	кг/дм3
	720-755

	6.
	Фракційний склад:
	
	

	6.1
	Об’ємна частка випаровування за температури 70 ℃:
	
%
	
22,0-52,0

	6.2
	Об’ємна частка випаровування за температури 100 ℃:
	
%
	46,0-72,0

	6.3
	Об’ємна частка випаровування за температури 150 ℃:
	%
	не менше 75,0

	6.4
	Температура википання кінцева
	℃
	не вище 210

	6.5
	Об’ємна частка залишку після википання
	%
	не більше 2

	7.
	Вміст сірки
	мг/кг
	не більше 10

	8.
	Об’ємна частка вуглеводнів:
	
	

	8.1
	- олефінових
	%
	не більше 18

	8.2
	- ароматичних
	%
	не більше 35

	9.
	Об’ємна частка бензолу
	%
	не більше 1

	10.
	Масова частка кисню:
	
	не більше 3,7

	11.
	Вміст марганцю
	мг/дм3
	не більше 6

	12.
	Стабільність до окиснення
	Хв
	не менше 360

	13.
	Концентрація фактичних смол
	мг/100 см3
	не більше 5

	14.
	Корозія на мідній пластинці
	клас
	не більше 1

	15.
	Зовнішній вигляд
	
	Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води


Вимоги до дизельне паливо з рівнем екологічної безпеки Євро 5 (Літнє):
	№
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Значення норми

	
	
	
	Л

	1.
	Цетанове число, не менше
	
	51

	2.
	Цетановий індекс, не менше
	
	46,0

	3.
	Густина за температури 15 °С, у межах
	кг/м3
	820— 845

	4.
	Масова частка поліциклічних
ароматичних вуглеводнів, не більше:
	%
	8

	5.
	Вміст сірки, не більше
	мг/кг
	10

	6.
	Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче
	°С
	55

	7.
	Коксованість 10-відсоткового залишку, не більше
	% (мас.)
	0,30

	8.
	Зольність, не більше
	% (мас.)
	0,01

	9.
	Масова частка води, не більше
	%(мг/кг),

	0,02 (200)

	10.
	Масова частка домішок, не більше
	мг/кг
	24

	11.
	Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), не більше
	клас
	1

	12.
	Окиснювальна стабільність:
— г/м3, не більше
або
— год, не менше
	

	
25

20

	13.
	Змащувальна здатність:
діаметр плями зносу за температури 60 °С, не більше
	мкм
	460


	14.
	Кінематична в’язкість
за температури 40 °С, у межах
	мм2/с

	2,00-4,50

	15.
	Фракційний склад:
— за температури 250 °С,
випаровується, не більше
— за температури 350 °С,
випаровується, не менше
— 95 % (об.) переганяється за
температури, не вище
	% (об.)





°С
	
65


85

360

	16.
	Об'ємна частка метилових/
етилових естерів жирних
кислот:
— для дизельних палив В0
— для дизельних палив В5
— для дизельних палив В7
	

%
	


0
Не більше ніж 5
Понад 5 та не більше ніж 7

	17.
	Гранична температура
фільтрованості, не вище
	°С
	-5



Вимоги до газу скрапленого: Якість скрапленого газу для автомобільного транспорту повинна відповідати Державним стандартам України та технічним вимогам, сертифікату/паспорту якості заводу виробника, а саме: ДСТУ EN 589:2017 (EN  589:2008+A1:2012,IDT) «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання» або ТУ 23.2-36956615-001:2010.
На підтвердження якості скрапленого газу учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності та / або паспорт якості та / або інший документ, який підтверджує якість товару визначеного чинним законодавством.

Роки виготовлення товару - 2025-2026 рр.

Предмет закупівлі повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927) та/або ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» в частині бензину, дизельного палива. В частині газу скрапленого нафтового, предмет закупівлі повинен відповідати ДСТУ EN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання». 

Місце поставки товару: на умовах EXW – АЗС (за умови інтерпретації термінів відповідно до Міжнародних правил по тлумаченню термінів «Інкотермс-2010»).  

Місце прийому-передачі паливних талонів (паливних карток): Миколаївська область, місто Снігурівка.

Місце дії талонів: Миколаївська область та по Україні

Придбання палива буде здійснюватися на умовах отримання палива за талонами та/або паливними картками (номінал – «літри») на АЗС.

У разі застосування талонів, їх номінал має становити «10 літрів» та «20 літрів».
Строк дії талонів/паливних карток становить –  не менше 12 місяців з дати  активації талонів/паливних.

Видача Товару здійснюється по факту пред`явлення Замовником або уповноваженими ним особами (далі – Користувачі талонів) талону та/або паливної картки, на відпуск товару без обмеження строку дії талону або зі строком дії не менш  1 року та номінальної ємкості не менш 10 (десять) літрів та не більш 20 літрів (двадцять) (далі по тексту Договору – талони та/або паливні картки).
Талон та/або паливна картка -  є документом встановленого зразку та форми, що посвідчує право Замовника та/або уповноваженого ним Користувача талону на одержання певної кількості та певної марки пального на АЗС, зазначених в цьому договорі. Талон має наступні обов‘язкові реквізити:
· товарний знак;
· марка та кількість пального;
· серія і номер (штрих-код).
Умови поставки: Доставка товару,  що передається  на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника.
У випадку заміни талонів та/або паливних карток, Постачальник зобов’язується завчасно повідомити Замовника та здійснити безкоштовну їх заміну. Товар  передається Замовнику  або одразу весь об’єм  закупівлі, або окремими партіями  (по мірі потреби Замовника, по його заявці).                                                                                             

Учасник має підтвердити знаходження власної або партнерської АЗС:
· не менше 1 (однієї) у межах міста Миколаїв
· не менше 1 (однієї) у межах міста Снігурівки Миколаївської області 
· не менше 1 (однієї) у межах міста Баштанки Миколаївської області
та надати перелік таких АЗС у складі тендерної пропозиції з зазначенням назви АЗС або бренду, та адрес їх розташування.
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