***Додаток 3***

*до Тендерної документації*

**Код за ДК 021:2015:18830000-6 «Захисне взуття»**

**(*Шкіряні черевики*)**

**Орієнтована вартість закупівлі 530 000,00 грн.**

1. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦЯ:

Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в торгах та укладенням договору, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.

***Рік виготовлення:*** дата випуску повинна бути не більше 6 місяців до дати поставки.

***Умови поставки: DDP – станція (склад) призначення.***

***Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки, DDP) включені в ціну товару (предмету закупівлі)*** Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з доставкою товару та пересилкою документів (договір, накладні і т.д.). У разі поставки неякісного або такого що не відповідає технічним вимогам товару, постачальник зобов’язується замінити його протягом 3-х робочих днів з дати отримання претензій від Покупця.

***Якість Товару*** – відповідно до **ДСТУ EN ISO 20344:2016 , ДСТУ EN ISO 20345:2016** , **ДСТУ 2771-94, ДСТУ 3835-98, ДСТУ 3962-2000,** що має підтверджуватися сертифікатом відповідності.

***Вимоги до тари та упаковки –*** Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Упаковка не повертається.

***Місце поставки:*** 57342, Україна, Миколаївська область, с. Юр’ївка, вул. Поперечна 43, центральний склад УКРІ  **(**м. Снігурівка, поза межами населеного пункту).

***Гарантія на товар:*** гарантійний термін експлуатації - відповідно до гарантії заводу - виготовлювача, але не менше 12 місяців з моменту поставки.

***Учасник-переможець після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю повинен надати зразки одягу для випробовування робітниками та на підтвердження відповідності необхідним технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.***

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Категорія  | S3; SRC |
| Матеріал | Натуральна, водостійка та водовідштовхувальна шкіра великої рогатої худоби (ВРХ) підвищеної товщини, стійкий до розривів та стирання |
| Товщина матеріалу | Не менше 2,2 мм. |
| Тип  | Черевик, вище щиколотки |
| Колір | Чорний  |
| Підкладка | Дихаюча, поглинаюча піт |
| Підошва | Антиковзаюча, маслостійка, виготовлена ​​з поліуретану подвійної щільності. Обов’язкова наявність сталевого вкладишу, що захищає ступню від проколювання з натиском 1100 Н. Абсорбція ударів під п'ятою. |
| Захист пальців | Сталевий підносок, стійкий до ударів з енергією 200 Дж і роздавлювання до 15 кН. Захисні підноски мають бути розміщені у взутті так, щоб їхнє видалення призводило до ушкодження самого взуття. |

**S3** – підносок стійкий до ударів силою 200 Дж і стискання до 15 кН; закрите місце п'яти; антиелектростатичні властивості; абсорбція енергії у частині п'яти; стійкість підошви до нафтопродуктів; стійкість верхньої частини до проникнення та поглинання води; стійкість нижньої частини взуття до проколів; підошва із протектором.

**SRC** – опір ковзанню на керамічній поверхні, покритій розчином лаурилсульфату натрію (NaLS) та на сталевій поверхні покритій гліцерином.



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розмір | Кількість | Одиниця виміру |
| 36 | 2 | пара |
| 37 | 4 | пара |
| 38 | 14 | пара |
| 39 | 17 | пара |
| 40 | 35 | пара |
| 41 | 76 | пара |
| 42 | 152 | пара |
| 43 | 170 | пара |
| 44 | 76 | пара |
| 45 | 38 | пара |
| 46 | 14 | пара |
| 47 | 2 | пара |
| ВСЬОГО | 600 | пара |