***Додаток 3***

*до  Тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: ***Код ДК 021:2015:44170000-2 «Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами» (Металочерепиця, профнастил)***

**Орієнтована вартість закупівлі 580 000,00 грн.**

**1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1.1 На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

1.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки сертифікатами якості виробника. Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.

1.4. Постачальник повинен надати розгорнуту специфікацію обладнання.

1.5. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару. Товар передається Замовнику одразу весь об’єм закупівлі.

1.6. Гарантія від виробника – не менше 12 місяців.

2. **Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього:**

| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Кількість** | **Од. вимір** | **Характеристики:** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профнастил покрівельний оцинкований | 53/⁓383 | шт/м2 | Призначення: Покрівельний;  Маркування профнастилу: ПК-45;  Форма гофри: Трапеційовидна;  Ширина загальна: 1045 мм;  Ширина робоча: 1000 мм;  Висота хвилі: 45 мм;  Довжина: 6,9 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 2 | Профнастил покрівельний оцинкований | 53/⁓366 | шт/м2 | Призначення: Покрівельний;  Маркування профнастилу: ПК-45;  Форма гофри: Трапеційовидна;  Ширина загальна: 1045 мм;  Ширина робоча: 1000 мм;  Висота хвилі: 45 мм;  Довжина: 6,6 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 3 | Профнастил кровельний оцинкований | 44/⁓300 | шт/м2 | Призначення: Покрівельний;  Маркування профнастилу: ПК-45;  Форма гофри: Трапеційовидна;  Ширина загальна: 1045 мм;  Ширина робоча: 1000 мм;  Висота хвилі: 45 мм;  Довжина: 6,5 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 4 | Профнастил покрівельний оцинкований | 28/⁓234 | шт/ м2 | Призначення: Покрівельний;  Маркування профнастилу: ПК-45;  Форма гофри: Трапеційовидна;  Ширина загальна: 1045 мм;  Ширина робоча: 1000 мм;  Висота хвилі: 45 мм;  Довжина: 8,0 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 5 | Профнастил покрівельний | 76/⁓178 | шт/м2 | Призначення: Покрівельний;  Колір: RAL 6005  Маркування профнастилу: ПК-45;  Форма гофри: Трапеційовидна;  Ширина загальна: 1170 мм;  Ширина робоча: 1130 мм;  Висота хвилі: 20 мм;  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 6 | Торцева вітрова планка | 76 | шт | Колір: RAL 6005  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 7 | Торцева планка для кровлі металочерепиці | 35 | шт | Колір: RAL 3005  Гладка 115х115  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 8 | Єндова внутрішня | 7 | шт | Колір: RAL 3005  Ширина полки 500 мм, по низу 150 мм, глубиною 40 мм  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм.  ДСТУ Б В.2,6-2014:2016 |
| 9 | Єндова наружна | 7 | шт | Колір: RAL 3005  Ширина полки 150 мм  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм.  ДСТУ Б В.2,6-2014:2016 |
| 10 | Планка конька | 54 | шт | Колір: RAL 3005  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 11 | Металочерепиця | 79/⁓ 495 | шт/м2 | RAL 3005  Довжина 9,5 пм -21од,  довжиною 7,0 пм -2од,  довжиною 5,5пм -16од,  довжиною 4,7пм -4од,  довжиною 4,5пм -4од,  довжиною 4пм-2од,  довжиною 3,5пм-8од,  довжиною2,5пм- 8од,  довжиною 1,5пм-14од,  повна ширина 1190 мм,  товщина 0,45мм,  полімерне покриття поліестер з глянцевою поверхнею товщиною 0,35мм, |
| 12 | Кутова планка | 4 | шт | RAL 3005  Ширина полки: 100 мм \* 100 мм  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм. |
| 13 | Снігозатримувач | 54 | шт | RAL 3005  Довжина: 2,0 м;  Товщина: 0,45 мм. |