***Додаток 3***

*до  Тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: ***Код ДК 021:2015:34310000-3 «Двигуни та їх частини»***

***(Двигун УМЗ 4213 першої комплектності)***

**Орієнтована вартість закупівлі 70 000,00 грн.**

**1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1.1 На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

1.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки сертифікатами якості виробника.

1.4. Постачальник повинен надати розгорнуту специфікацію з/ч.

1.5. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару.

1.6. Гарантія від виробника – не менше 12 місяців.

2. **Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **од. виміру** | **К-ть** | **Технічний опис товару** | **Технічний опис товару запропонований Учасником** |
| **1** | ***Двигун УМЗ 4213 першої комплектності*** | шт. | 1 | - Тип двигуна – рядний, 4-циліндровий;  - Додаткова інформація про двигун - розподілене уприскування палива;  - Максимальна потужність, к.с. – 99-104;  - Максимальний крутний момент, Н \* м (кг \* м) при об. / Хв. – 201 (21) / 3000, 201 (21) 3500;  - паливо, що використовується: Бензин - 92;  - Витрата палива, л / 100 км – 13.5 -17;  - Максимальна потужність, к.с. (КВт) при об. / Хв:  104 (76) 4000  99 (73) 4000  99 (73) 4250;  - Ступінь стиснення – 8.2;  -Діаметр циліндра, мм – 100;  - Хід поршня – 92;  - Кількість клапанів на циліндр – 4. |  |

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид Товару.