*ДОДАТОК № 3*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до закупівлі за**

**Код ДК 021:2015:42120000-6 «Насоси та компресори» (Насоси)**

1. Учасник пропонує Замовнику у складі тендерної пропозиції товар зазначений у цих технічних вимогах “ або інші з аналогічними характеристиками”.

2. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

2.1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку у довільній формі про те, що на запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

2.2. Учасник повинен надати гарантійний лист проте, що запропонований ним товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, п.3 цього додатку документації.

2.3. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів та/або міжнародних стандартів, що має бути підтверджена на момент поставки сертифікатами якості виробника.

3. Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього :

- ***Насос 140Д70~~А~~ на рамі з електродвигуном ~~132~~ 160 кВт 1500 об/хв. – 5 шт.;***

**- *Насос Д320-50 на рамі з електродвигуном 75 кВт 1500 об/хв. – 3 шт.***

**Технічні характеристики предмету закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики насосу 140Д70~~А~~ на рамі з електродвигуном ~~132~~ 160 кВт 1500 об/хв. – 5 шт.** | |
| Характеристики | Показники |
| Номінальна подача | ~~468~~ 504 м3/час |
| Напір | ~~58~~ 69 м |
| Робоче середовище | вода |
| Температура робочого середовища до | 80оС |
| Тип розміщення вісі насоса | Горизонтально |
| Вакууметрична висота всмоктування до | 5 м |
| Частота оберту електродвигуна | 1500 (1450) об/хв |
| Електродвигун електроприводу | ~~132~~ 160 кВт |
| **Технічні характеристики насосу Д320-50 на рамі з електродвигуном 75 кВт 1500 об/хв. – 3 шт.** | |
| Характеристики | Показники |
| Номінальна подача | 320 м3/час |
| Напір | 50 м |
| Робоче середовище | вода |
| Температура робочого середовища до | 80оС |
| Тип розміщення вісі насоса | Горизонтально |
| Вакууметрична висота всмоктування до | 5 м |
| Частота оберту електродвигуна | 1500 (1450) об/хв |
| Електродвигун електроприводу | 75 кВт |

**Загальні вимоги до предмета закупівлі**

1. Товар повинен бути новим та таким, що раніше не використовувався.
2. Товар повинен мати антикорозійне покриття з гарантією не менше 3- х років.
3. Дата виготовлення - 2020 р.
4. Невід’ємною частиною товару є  паспорт та сертифікат відповідності.
5. У разі наявності в технічній документації Учасника марок сталей і матеріалів, які не відповідають чинним Українським стандартам - надати маркування вітчизняних аналогів зазначених матеріалів.
6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ .
7. При не відповідності якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару – Учасник зобов’язується замінити його за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні Товару, про що Учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції.
8. Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахування ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником.

**У разі подання пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника**