Додаток 2
до Тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
код ДК 021: 2015:09130000-9 «Нафта і дистиляти»
(Дизельне паливо Євро 5) 

Орієнтована вартість закупівлі 710 416,67  грн. без ПДВ 

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

	№
	Назва товару
	Код за ДК 021:2015
	Кількість товару
	Одиниця виміру

	1
	Дизельне паливо Євро 5 (літнє)
	09134200-9 — 
Дизельне паливо
	10 000
	літр



ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:

Вимоги до дизельне паливо з рівнем екологічної безпеки Євро 5 (Літнє):
	№
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Значення норми

	
	
	
	Л

	1.
	Цетанове число, не менше
	
	51

	2.
	Цетановий індекс, не менше
	
	46,0

	3.
	Густина за температури 15 °С, у межах
	кг/м3
	820— 845

	4.
	Масова частка поліциклічних
ароматичних вуглеводнів, не більше:
	%
	8

	5.
	Вміст сірки, не більше
	мг/кг
	10

	6.
	Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче
	°С
	55

	7.
	Коксованість 10-відсоткового залишку, не більше
	% (мас.)
	0,30

	8.
	Зольність, не більше
	% (мас.)
	0,01

	9.
	Масова частка води, не більше
	%(мг/кг),

	0,02 (200)

	10.
	Масова частка домішок, не більше
	мг/кг
	24

	11.
	Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), не більше
	клас
	1

	12.
	Окиснювальна стабільність:
— г/м3, не більше
або
— год, не менше
	

	
25

20

	13.
	Змащувальна здатність:
діаметр плями зносу за температури 60 °С, не більше
	мкм
	460


	14.
	Кінематична в’язкість
за температури 40 °С, у межах
	мм2/с

	2,00-4,50

	15.
	Фракційний склад:
— за температури 250 °С,
випаровується, не більше
— за температури 350 °С,
випаровується, не менше
— 95 % (об.) переганяється за
температури, не вище
	% (об.)





°С
	
65


85

360

	16.
	Об'ємна частка метилових/
етилових естерів жирних
кислот:
— для дизельних палив В0
— для дизельних палив В5
— для дизельних палив В7
	

%
	


0
Не більше ніж 5
Понад 5 та не більше ніж 7

	17.
	Гранична температура
фільтрованості, не вище
	°С
	-5




Роки виготовлення товару - 2025-2026 рр.

Предмет закупівлі повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927) ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» в частині бензину, дизельного палива.

Місце поставки товару: на умовах EXW – АЗС (за умови інтерпретації термінів відповідно до Міжнародних правил по тлумаченню термінів «Інкотермс-2010»).  

Місце прийому-передачі паливних талонів (паливних карток): Миколаївська область, місто Снігурівка.

Місце дії талонів: Миколаївська область та по Україні

Придбання палива буде здійснюватися на умовах отримання палива за талонами та/або паливними картками (номінал – «літри») на АЗС.

У разі застосування талонів, їх номінал має становити «10 літрів» та «20 літрів».
Строк дії талонів/паливних карток становить –  не менше 12 місяців з дати  активації талонів/паливних.

Видача Товару здійснюється по факту пред`явлення Замовником або уповноваженими ним особами (далі – Користувачі талонів) талону та/або паливної картки, на відпуск товару без обмеження строку дії талону або зі строком дії не менш  1 року та номінальної ємкості не менш 10 (десять) літрів та не більш 20 літрів (двадцять) (далі по тексту Договору – талони та/або паливні картки).
Талон та/або паливна картка -  є документом встановленого зразку та форми, що посвідчує право Замовника та/або уповноваженого ним Користувача талону на одержання певної кількості та певної марки пального на АЗС, зазначених в цьому договорі. Талон має наступні обов‘язкові реквізити:
· товарний знак;
· марка та кількість пального;
· серія і номер (штрих-код).
Умови поставки: Доставка товару,  що передається  на адресу Замовника, здійснюється за рахунок Учасника.
У випадку заміни талонів та/або паливних карток, Постачальник зобов’язується завчасно повідомити Замовника та здійснити безкоштовну їх заміну. Товар  передається Замовнику  або одразу весь об’єм  закупівлі, або окремими партіями  (по мірі потреби Замовника, по його заявці).                                                                                             

Учасник має підтвердити знаходження власної або партнерської АЗС:
· не менше 1 (однієї) у межах міста Миколаїв
· не менше 1 (однієї) у межах міста Снігурівки Миколаївської області 
· не менше 1 (однієї) у межах міста Баштанки Миколаївської області
та надати перелік таких АЗС у складі тендерної пропозиції з зазначенням назви АЗС або бренду, та адрес їх розташування.
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