### ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯпро намір укласти договір під час застосування переговорної процедури

1. Найменування замовника\*. ***Управління каналів річки Інгулець***

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника\*.***42749093***

3. Місцезнаходження замовника\*. ***57300, Україна, Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Центральна, 196***

3.1. Вид предмета закупівлі. - ***товар***

4. Конкретна назва предмета закупівлі. - ***Дисковий затвор у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу Ду 1400***

5. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). ***-*** ***Код ДК 021:2015:42130000-9 «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої»***

6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. – ***1 шт.***

7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг***.– вул. Насосна станція ГНС, с. Афанасіївка, Баштанський район, Миколаївська область, Україна, 57342***

8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. – до 15.12.2021 р.

8.1. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Подія: ***Поставка товару;*** Опис: ***-;*** Тип оплати: ***Після оплата;*** Період, (днів): **30*;*** Тип днів: ***Банківські;*** Розмір оплати, (%): ***100***

8.2. Джерело фінансування закупівлі***: Державний бюджет України;*** Опис: ***- ;*** Сума:

 ***689 900,00 грн.***

9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. ***– ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ І СПЕЦІАЛЬНИХ РОБІТ"***

10. Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. ***36736275***

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон. ***–Україна, Макарівський район, село Мотижин, Київська область, вул. Василя Довгича, 27, тел.: 380993031662***

12. Ціна пропозиції. ***689 900,00*** ***грн.*** ***без ПДВ.***

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі ***відповідно до пункту 4 частини 2 статті 40 Закону України № 922-УІІІ “Про публічні закупівлі ” від 25.12.2015 року (із змінами), а саме: «якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю».***

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі).

***Відповідно до заявки начальника відділу насосних станцій один з дискових затворів ДУ – 1400 вийшов з ладу і не підлягає ремонту, тому виникла нагальна потреба у його придбанні.***

***Управлінням каналів річки Інгулець у 2021 році було проведено відкриті торги на закупівлю: Код ДК 021:2015:42130000-9“Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої” (Лот 1 - Дисковий затвор у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу Ду 1400 - 2шт.)(Лот 2 - Дисковий затвор у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу Ду1600 - 1шт, Редуктор важільно-кулісний у комплекті з електроприводом– 3 шт , з’єднувальна вставка – 1 шт.) номер закупівлі UA-2020-10-13-004584-b, за результатами якого було підписано Договір № 940 від 23.11.2020 року з ТОВ «Конструкторське бюро трубопровідної арматури та спеціальних робіт».***

***Після проведення переговорів з ТОВ «Конструкторське бюро трубопровідної арматури та спеціальних робіт» погодилось виготовити Дисковий затвор у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу Ду 1400 для проведення ремонту на Інгулецькій головній насосній станції та відновлення її роботи.***

 ***Згідно******пункту 4 частини 2 статті 40 Закону України № 922-УІІІ “Про публічні закупівлі ” від 25.12.2015 року (із змінами), а саме:*** *«якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, якщо в разі зміни постачальника замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу товару у того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю».*

***Оскільки у Замовника виникла необхідність додаткового обсягу товару, а саме Дискового* *затвору у комплекті з електроприводом та з кріпленням до трубопроводу Ду 1400 в кількості 1 шт., і сума закупівлі не перевищує 50 % від ціни договору № 940 від 23.11.2020 року, а також є обґрунтування для застосування переговорної процедури закупівлі, було вирішено провести переговорну процедуру відповідно до Закону.***

***Обгрунтування застосування переговорної процедури:***

* ***Конструкція диска враховує особливості експлуатації насосної станції УКРІ в частині значно більшої кількості циклів «відкрито-закрито», для чого потрібна підвищена міцність тіла диска та кріплення диска до півосей – диск у затворі виробництва ТОВ «КБ ТПА І СР» виконаний цільнолитим з кріпленням до півосей. Затвори інших постачальників не мають цієї особливості.***
* ***Проточна частина затвора має антикорозійне покриття, адаптоване до умов підвищеної жорсткості води у місці водозабору. Дане покриття розроблено фахівцями заводу-виробника ТОВ «Конструкторське бюро трубопровідної арматури та спеціальних робіт» за результатами виїзної інспекції та аналізу зразків води, відібраних представниками заводу-виробника на території насосної. Антикорозійний захист інших постачальників виконується за класичною схемою, що не забезпечує стійкості в умовах водозабору.***
* ***Зовнішнє антикорозійне покриття враховує особливості навколишнього середовища насосної – цілорічна підвищена вологість при незначному коливанні температури, що не передбачається в інших пропозиціях.***
* ***Нанесення антикорозійного покриття виконано за технологією, що враховує можливість здійснення місцевого ремонту силами обслуговуючого персоналу без проведення спеціальних заходів щодо підготовки поверхні, при цьому загальна стійкість покриття в місцях ремонту не поступається за своїми характеристиками покриття, виконаному на виробничих потужностях заводу-виробника ТОВ «КБ ТПА І СР». Всі інші пропозиції взагалі не передбачають можливості відновлення антикорозійного покриття без втрати стійкості у місці ремонту.***
* ***Заміну еластомірного ущільнення на диску можна виконати без демонтажу затвора з лінії. Затвори інших постачальників передбачають щонайменше демонтаж вихідного патрубка.***
* ***Обмежувачі крайніх положень редуктора мають механічну конструкцію, виконану безпосередньо на литому корпусі редуктора з можливістю швидкого регулювання персоналом, що обслуговує. Механічна конструкція забезпечує максимальну стійкість до відмов і надійність. Це є єдиним з усіх наявних на ринку.***

 ***Заступник голови тендерного комітету***

***В. о. начальника УКРІ В.Ю. Курінний***