##### ***Додаток №3***

*до Тендерної документації*

**Технічні (якісні та кількісні) вимоги до товару:**

***Код за ДК 021:2015:34130000-7«Мототранспортні вантажні засоби» (Автомобіль вантажопасажирський вантажопідйомністю до 1,5т***

***FIAT DUKATO CREWCAB\* або еквівалент)***

**Кількість - 1 одиниця**

***Орієнтована вартість закупівлі 900 000,00 грн.***

Автомобіль повинен мати комплектацію заводу-виробника та відповідати наступним технічним характеристикам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Агрегат/параметри** |
| 1 | Тип приводу | Передній (2WD) |
| 2 | Тип кузову | фургон |
| 3 | Колір | Білий |
| 4 | **Розмірності ходової частини:** |  |
| Колісна база мм.  | не більше 3450 |
| Ширина передньої колії мм.  | не більше 1810 |
| Ширина задньої колії мм.  | не більше 1790 |
| 5 | Кількість місць (враховуючи водія) | 7 (6+1) |
| 6 | Споряджена маса/повна маса, кг | не більше 2086/3500 |
| 7 | Місткість баку, л | не менше 90 |
| 8 | Робочий об'єм (см.3) | не більше 2300 |
| 9 | Клас токсичності | не нижче Євро - 5 |
| 10 | Тип двигуна | Дизельний |
| 11 | Потужність к.с | не менше 130 |
| 12 | Обертальний момент, Н\*м  | не менше 320/1800 об/хв |
| 13 | Коробка передач | 6-ти ступенева механічна |
| 14 | **Підвіска:** |  |
| Передня | незалежна, типу МакФерсон |
| Задня посилена  | Листові ресори |
| 15 | Кліренс (висота дорожнього просвіту ) мм. | З навантаженням 145 |
| 16 | Гальма: передні/ задні | дискові вентильовані / дискові |
| 17 | Об’єм багажного відділення | не менше 8 куб.м |
| 18 | ВИТРАТА ПАЛИВАзмішаний цикл (л/100 км) | не більше 6,5 |
|  | **Безпека:** |  |
| 19 | ABS (антиблокувальна система гальм) | наявна |
| 20 | ESC - електронна система стабілізації | наявна |
| 21 | EBA система екстреного гальмування | наявні |
| 22 | Центральний замок з дистанційним керуванням | наявний |
| 23 | Гідропідсилювач керма | наявний |
| 24 | Подушка безпеки водія | наявна |
|  | **Додаткові опції:** |  |
| 25 | Роздільна перегородка вантажного відсіку | наявна |
| 26 | Кондиціонер | наявний |
| 27 | Двостулкові розпашні незасклені задні двері багажного відсіку | наявні |
| 28 | Праві (пасажирське відділення) зсувні бокові двері зі склом | наявні |
| 29 | Призначення автомобіля: | Для перевезення робітників та вантажу |

**\* Обгрунтування**

Посилання на торгівельну марку обґрунтовується наявністю обладнання та підготовлених фахівців, здатних після гарантійного строку обслуговування здійснити професійне обслуговування та ремонт транспортних засобів з зазначеними технічними характеристиками. Розширення модельного ряду автотранспорту призведе до необґрунтованого додаткового витрачання бюджетних коштів на побудову системи технічного обслуговування, придбання запчастин та навчання фахівців.

Учасник в складі пропозиції повинен надати документи, що підтверджують характеристики товару.

Документи, що підтверджують якість товарів, що пропонуються Учасником: сертифікат якості, технічний паспорт тощо, складені у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Нормативний акт, стандарт, норми і правила, технічні (конструкторські, технологічні), графічні та інші документи\*\* відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 738 та від 14.02.2001 № 143

*\*\* В разі посилання Учасником в тендерній пропозиції на інший чинний в Україні нормативно-правовий акт, ніж зазначений в технічній специфікації, або нормативний документ, Учасник надає в пропозиції лист-підтвердження, складений в довільній формі, щодо відповідності та поширення дії цього нормативно-правового акта або нормативного документа на товар, зазначений в технічній специфікації Замовником, або запропонований Учасником.*

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар (та його окремі складові), не повинен бути вживаним, в технічно справному стані, не перебувати в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки.

3. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на Товар. Запропонований автомобіль має бути 2021 року випуску з гарантією не менше 3 років або 100000 км пробігу (в залежності від того, яка подія настане раніше), та обчислюється з моменту передачі Постачальником Товару Покупцю.

4. Сервісне обслуговування, ремонт та гарантійне супроводження товару повинне здійснюватися в офіційному дилерському сервісному центрі відстань до якого не перевищуватиме 200 км від Кіровоградська обл., село Велика Скельова, вул. Олега Кошового, 1А (надати перелік сервісних центрів з можливістю обслуговування запропонованого автомобіля).