**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Предмет закупівлі: ***Код ДК 021:2015:16160000-4 «Садова техніка різна»******(Мотокоса бензинова).***

**Орієнтована вартість закупівлі *100 000,00 грн. (Сто тисяч гривень 00 копiйок) в тому числі ПДВ.***

**1. Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1.1 На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та /або міжнародним законодавством.

1.2. Запропонований Учасниками товар за асортиментом, кількістю, описом, технічними та якісними характеристиками має відповідати опису, наведеному у п.2, цього додатку тендерної документації.

1.3. Постачальник повинен надати пропозицію (Додаток 4).

1.4. Товар повинен бути новим і раніше не використаним. При поставці товару повинна додержуватись цілісність товару.

2. Перелік товару, що є предметом закупівлі, та вимоги до нього:

| **№** **з/п** | **Найменування товару** | **Од. виміру** | **Кіль-****кість** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотокоса бензинова Husqvarna 535RX або еквівалент\* | шт. | 6 |

Предмет закупівлі повинен мати комплектацію заводу-виробника та відповідати наступним технічним характеристикам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Тип | Бензиновий |
| 1. | Ріжуча система | ніж Multi Ø300 мм (3 леза), Ліска |
| 2. | Вид | Тример |
| 3. | Потужність двигуна  | Не менше 1,6 кВт/1,1 л.с. |
| 4. | Потужність | Не менше 2,15. л. с. |
| 5. | Об’єм двигуна | Не менше 34.6 куб.см |
| 6. | Об’єм паливного баку  | Не більше 0.6 л. |
| 7. | Довжина штанги | Не менше 1.48 м та не більше 1,52м. |
| 8. | Кількість обертів  | Не менше 8400 об/хв. |
| 9. | Система запуску | Ручна |
| 10. | Штанга | Прямий, жорсткий вал |
| 11. | Ширина скосу (ліска/ніж) | 430мм/255мм  |
| 12. | Тип ручки | Велосипедна |
| 13. | Плечовий ремінь | Ремінь із захистом |
| 14. | Рівень гучності звуку  | Не більше 114 дБ(А) |
| 15. | Рівень звукового тиску  | Не більше 95 дБ(А) |
| 16. | Загальна довжина без ріжучого інструменту | Не більше 1 756 мм |
| 17. | Вага без палива, косильної гарнітури та захисту  | Не більше 6,1 кг |
| 18. | Додаткові параметри | Персональне регулювання висоти руля в різних напрямках штанги кріплення |

Учасник в складі пропозиції повинен надати нижчезазначені документи, що підтверджують характеристики Товару:

заповнену та скріплену підписом уповноваженої особи учасника довідку довільної форми з зазначенням конкретного найменування (виробник, тип, торговельна марка тощо) та інформації про фактичні технічні характеристики запропонованого товару.

Документи, що підтверджують якість товарів, що пропонуються Учасником:сертифікат якості, технічний паспорт тощо, складені у порядку, визначеному чинним законодавством України.

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

 1. Товар (та його окремі складові), не повинен бути вживаним, в технічно справному стані, не перебувати в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

 2. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань.

 3. До товару, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника, посібник по експлуатації, сервісна книжка, тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою, ніж українська мова, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

4. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати **графічне зображення товару**, що планується до поставки (фото, малюнок, креслення, схема, тощо).

5. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на Товар.

Запропонований товар має бути виготовлений не пізніше 2020 року з гарантією не менше 1 року . Та обчислюється з моменту передачі Постачальником Товару Покупцю.

 **\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».**

 **\*Еквівалентом вважається товар з технічними та якісними характеристиками, які зазначено в Додатку 2 до *оголошення про проведення спрощеної закупівлі.***

*Якщо Учасником пропонується еквіваленти товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю 2, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквіваленту товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.*

**Таблиця №2**

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЩОДО ВІДПОВІДНІСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

 **Код ДК 021:2015:16160000-4 «Садова техніка різна» (Мотокоса бензинова)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару за вимогами Замовника | Кіл-ть | Од. виміру | Характеристика товару за вимогами Замовника | Найменування товару(еквіваленту) за вимогами Замовника | Кіл-ть | Од. виміру | Характеристика товару (еквіваленту) за вимогами Замовника |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примітка.*

*Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі пропозиції з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).*