***Додаток №3***

**до тендерної документації**

***Лот1***

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі*

***Код ДК021:2015:44110000-4 «Конструкційніматеріали» (Бетон М-200)***

***Орієнтовна вартість закупівлі – 335 000,00 грн. з ПДВ.***

***Кількість – 134 м3.***

**Кількісні характеристики товару:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ** | **Місце поставки** |
| 1 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 87,7 | ДСТУ Б.В.2,7-176:2008 | ***с. КотляревеВітовського району Миколаївськоїобласті***  ***канал Р-10 ПК 78-85\**** |
| 2 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 6.3 | ДСТУ Б.В.2,7-176:2008 | ***с.Прибузьке***  ***Вітовського району Миколаївськоїобласті***  ***канал Р-11-1 ПК 140\**** |
| 4 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 40 | ДСТУ Б.В.2,7-176:2008 | ***с.Миколаївське***  ***Вітовського району Миколаївськоїобласті***  ***канал Р-11 ПК 100\**** |

***\*****Канали знаходяться поза межами населеного пункту (схема Інгулецької зрошувальної системи).*

**Якісні характеристики товару повинні відповідати наступним критеріям:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка бетону | Морозостійкість | Клас міцності | Водонепроникність | Додавання добавок |
| Бетон М-200 | F 75 | B-15 | W-4 | Додавання добавок до температури -50 С |

Мета використання бетону – ремонт меліоративних каналів із заміною бетонного облицювання. Для приготування бетонних сумішей використовують портландцемент.

**Строк поставкидо 05квітня 2021 року.**

* Замовник має право проводити контрольне зважування товару в присутності обох сторін;
* Поставка товару здійснюється окремими партіями в робочі дні згідно заявок Замовника. Обсяг поставки за 1 ходку 4-5м3 бетону відповідно до заявки.
* Послуги з транспортування, зважування включається до ціни пропозиції.
* Відстань перевезення товару до об´єкту не більше 50-ти км

**Для підтвердження відповідності бетону зазначеним вимогам Учасник надає у складі тендерної пропозиції:**

* Гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику товар у необхідній кількості та в установлені строки.
* ~~Копію дійсного сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик на відповідну марку бетону, який виданий установою, уповноваженою по сертифікації (посвідчений мокрою печаткою Учасника).~~
* Довідка у довільній формі з описом технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованого товару з посиланням на ДСТУ, яким воно відповідає.
* Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. (Довідка у довільної формі з підтвердженням факту застосування заходів із захисту довкілля).
* Якщо товар, згідно наданого посвідчення якості/паспорту якості, не відповідає технічним вимогам – Замовник не приймає даний товар.
* ***Ми,*** *(назва Учасника)****, уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.***
* ***Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.***
* ***У разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.\*\****

**Керівник організації - Учасника процедури**

**закупівлі або іншаУповноважена посадова особа**

*(підпис, (прізвище, ініціали та (М.П. у разі використання), дата*

\* В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

**Додаток №3**

**до тендерноїдокументації**

***Лот 2***

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі*

***Код ДК021:2015:44110000-4 «Конструкційніматеріали» (Бетон М-200)***

***Орієнтовна вартість закупівлі – 532 500,00 грн. з ПДВ.***

***Кількість – 213 м3.***

**Кількісні характеристики товару:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ** | **Місце поставки** |
| 1 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 18 | ДСТУ Б.В.2,7-176:2008 | ***с. Баратівка***  ***Снігурівського району Миколаївськоїобласті***  ***канал Р-1\**** |
| 2 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 175 | ДСТУ Б.В.2,7-176:2008 | ***с. Новий Шлях***  ***Снігурівського району Миколаївськоїобласті***  ***канал Р-3-1\**** |
| 3 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 20 | ДСТУ Б.В.2,7-176:2008 | ***с. Любимівка***  ***Снігурівського району Миколаївськоїобласті***  ***канал Р-3\**** |

***\*****Канали знаходяться поза межами населеного пункту (схема Інгулецької зрошувальної системи).*

**Якісні характеристики товару повинні відповідати наступним критеріям:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка бетону | Морозостійкість | Класміцності | Водонепроникність | Додавання добавок |
| Бетон М-200 | F 75 | B-15 | W-4 | Додавання добавок до температури -50 С |

Мета використання бетону – ремонт меліоративних каналів із заміною бетонного облицювання. Для приготування бетонних сумішей використовують портландцемент.

**Строк поставкидо 05 квітня 2021 року.**

* Замовникмає право проводити контрольне зважування товару в присутності обох сторін;
* ***Поставка товару здійснюється окремими партіями в робочі дні згідно заявок Замовника. Обсяг поставки за 1 ходку 4-5м3 бетону відповідно до заявки.***
* Послуги з транспортування, зважування включається до ціни пропозиції.
* Відстань перевезення товару до об’єктуне більше 50-ти км

**Для підтвердження відповідності бетону зазначеним вимогам Учасник надає у складі тендерної пропозиції:**

* Гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику товар у необхідній кількості та в установлені строки.
* ~~Копію дійсного сертифікат та генетичних, технологічних та якісних характеристик на відповідну марку бетону, який виданий установою, уповноваженою по сертифікації (посвідчений мокрою печаткою Учасника).~~
* Довідка у довільній формі з описом технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованого товару з посиланням на ДСТУ, яким воно відповідає.
* Учасник гарантує,що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. (Довідка у довільній формі з підтвердженням факту застосування заходів із захисту довкілля).
* Якщо товар, згідно наданого посвідчення якості/паспорту якості, не відповідає технічним вимогам – Замовник не приймаєданий товар.
* ***Ми,*** *(назва Учасника)****, уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.***
* ***Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.***
* ***У разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.\*\****

**Керівник організації – Учасника процедури**

**Закупівлі або інша Уповноважена посадова особа**

*(підпис, (прізвище, ініціали та (М.П. у разі використання), дата*

\* В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".