***Додаток 3***

*до Тендерної документації*

*Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі*

***Код ДК021:2015:44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Бетон М-200)***

***Орієнтовна вартість закупівлі – 490 000.00 грн. з ПДВ.***

***Кількість – 140 м3.***

**Кількісні характеристики товару:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **ГОСТ, ДСТУ, ТУ** | **Місце поставки** |
| 1 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 48 | ДСТУ Б.В.2.7-43:96 | ***с. Українка***  ***Вітовського району Миколаївської області***  ***канал Р-11-4,***  ***ПК41-ПК43\* (17 км)*** |
| 2 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 52 | ДСТУ Б.В.2.7-43:96 | ***с. Новий Шлях***  ***Баштанського***  ***(Снігурівського) району Миколаївської області***  ***канал Р-3-1\* (60 км)*** |
| 4 | ***Бетон М-200*** | м 3 | 40 | ДСТУ Б.В.2.7-43:96 | ***с. Білозірка (Куйбишівка)***  ***Баштанського***  ***(Снігурівського) району Миколаївської області***  ***канал Р-3\* (52 км)*** |

***\*****Канали знаходяться поза межами населеного пункту (схема Інгулецької зрошувальної системи).*

**Якісні характеристики товару повинні відповідати наступним критеріям:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка бетону | Морозостійкість | Клас міцності | Водонепроникність | Додавання добавок |
| Бетон В-15 (М-200) | F 75 | B-15 | W-4 | Додавання добавок при температури 50 С |

Мета використання бетону – ремонт меліоративних каналів із заміною бетонного облицювання. Для приготування бетонних сумішей використовують портландцемент М400 для гідротехнічних споруд з мінеральними добавками не більше 35 %.

**Строк поставки до 01 квітня 2022 року.**

* Замовник має право проводити контрольне зважування товару в присутності обох сторін;
* Поставка товару здійснюється окремими партіями в робочі дні згідно заявок Замовника. Обсяг поставки за 1 ходку 4-5м3 бетону відповідно до заявки.
* Послуги з транспортування, зважування включається до ціни пропозиції.
* Відстань перевезення товару до об’єкту не більше 80-ти км

**Для підтвердження відповідності бетону зазначеним вимогам Учасник надає у складі тендерної пропозиції:**

* Гарантійний лист, в якому Учасник гарантує поставити Замовнику товар у необхідній кількості та в установлені строки.
* Довідка у довільній формі з описом технічних, якісних та кількісних характеристик запропонованого товару з посиланням на ДСТУ, яким воно відповідає.
* Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. (Довідка у довільної формі з підтвердженням факту застосування заходів із захисту довкілля).
* Якщо товар, згідно наданого посвідчення якості/паспорту якості, не відповідає технічним вимогам – Замовник не приймає даний товар.
* ***Ми,*** *(назва Учасника)****, уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.***
* ***Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.***
* ***У разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.\*\****

**Керівник організації - Учасника процедури**

**закупівлі або інша Уповноважена посадова особа**

*(підпис, (прізвище, ініціали та (М.П. у разі використання), дата*

\* В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".