##### Додаток 3

*до Тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Код ДК 021:2015: 44420000-0 «Будівельні товари» (Сміттєзатримуюча решітка)**

*“Сміттєзатримуюча решітка для насосного агрегату” ( згідно креслення 112ЦЫ326911СБ)*

***Орієнтована вартість закупівлі 450 000,00 грн.з ПДВ***

 **Технічні вимоги до придмету закупівлі**

1.Метою проведення процедури закупівлі є придбання “Сміттєзатримуюча решітка для насосного агрегату ” ( згідно креслення 112ЦЫ326911СБ), яка використовуються для захисту робочого колеса (улітки) від потрапляння великих елементів сміття.

2.Умови роботи: середовище - вода.

3. Усі металеві поверхні покриваються фарбою стійкою до впливу води та корозії.

4.Матеріали:

* + - Сталь 3, або сталь 45
		- Зварні шви по ДСТУ 2456-94.
		- Фарба корозостійка, яка захищає від впливу агресивного середовища.

5. **Обов’язковою умовою є** виїзд представника Постачальної організації на об’єкт для детального ознайомлення з Кресленнями, узгодження предмета закупівлі, геометрію місця встановлення та його специфіку експлуатації.

Надання у складі пропозиції акту огляду об’єкту підписаного Постачальною організацією - обов’язково. Корегування креслення допускається після узгодження такого корегування з Замовником. В разі корегування креслення 112ЦЫ326911СБ в складі тендерної пропозиції подається креслення із змінами за підписом Замовника.

Учасник в складі пропозиції повинен надати нижчезазначені документи, що підтверджують характеристики Товару:

заповнену та скріплену підписом уповноваженої особи учасника довідку довільної форми з зазначенням конкретного найменування (виробник, тип, торговельна марка тощо) та інформації про фактичні технічні характеристики запропонованого товару.

Документи, що підтверджують якість товарів, що пропонуються Учасником:сертифікат якості, технічний паспорт, тощо, складені у порядку, визначеному чинним законодавством України.

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар (та його окремі складові), не повинен бути вживаним, в технічно справному стані, не перебувати в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, термін та умови його зберігання не порушені.

2. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місця поставки, гарантійних зобов’язань.

3. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати **графічне зображення товару**, що планується до поставки (фото, малюнок, креслення, схема, тощо).

4. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини вважається рівним гарантійному строку на Товар.

Запропонований товар має бути виготовлений не пізніше 2020 року з гарантією 1 рік, але не менше гарантійного терміну який надає виробник Товару, та обчислюється з моменту передачі Постачальником Товару Покупцю.

5. Місце поставки товарів: - Головна насосна станція, село Велика Скельова (за межами населеного пункту), Олександрійський район, Кіровоградська область, Україна, 27541.

6. Кінцевий строк поставки товарів: **до 31 травня 2022 року**, але не пізніше **10 банківських днів** після надходження заявки від Замовника.